<Mcml
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/2008/mcml"
    xmlns:cor="assembly://MSCorlib/System"
    xmlns:addin="assembly://Microsoft.MediaCenter/Microsoft.MediaCenter.Hosting"
    >

  <!--     Fonts     -->
  <Font Name="TitleFontF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="27" FontStyle="Bold"/>
  <Font Name="SubTitleFontF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="24" FontStyle="Bold"/>
  <Font Name="ContentTextF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="20"/>
  <Font Name="SmallTextF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="16"/>
  <Font Name="SetupButtonTextF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="15"/>
  <Font Name="SpinnerTextF" FontName="Segoe Media Center Semibold" FontSize="20"/>
  
  <!--     Strings     -->
  
  <cor:String Name="str_2_12_1" String="Configuración del televisor"/>
  <cor:String Name="str_2_12_2" String="Buscando datos de configuración de aprendizaje de señales IR guardados"/>
  <PBDA://2734DC82-774D-4daa-A5AD-2838B5A58127/GPNVSCMD.do?cmd=AddProductName;var=str_2_12_3;content=Windows Media Center está detectando el dispositivo de aprendizaje de señales IR en el %S./>
  <cor:String Name="str_2_12_4" String="Buscando datos de configuración de aprendizaje de señales IR guardados"/>
  <cor:String Name="str_2_12_5" String="Atrás"/>
  <cor:String Name="str_2_12_6" String="Siguiente"/>
  <cor:String Name="str_2_12_7" String="Cancelar"/>

  <cor:String Name="str_2_12_1_1" String="No se encontraron datos de configuración guardados. ¿Desea configurar un dispositivo IR ahora? (Podrá ver u organizar las grabaciones programadas en el dispositivo a través de Windows Media Center tras llevar a cabo el proceso de aprendizaje de señales IR empleando el control remoto o el dispositivo IR). "/>
  <cor:String Name="str_2_12_1_2" String="Sí"/>
  <cor:String Name="str_2_12_1_3" String="No, me gustaría configurarlo más tarde."/>

  <cor:String Name="str_2_8_2_1" String="Usar configuraciones actuales"/>
  <!--<cor:String Name="str_2_8_2_2" String="The IR device setup saved on the %S"/>-->
  <PBDA://2734DC82-774D-4daa-A5AD-2838B5A58127/GPNVSCMD.do?cmd=AddProductName;var=str_2_8_2_2;content=La configuración del dispositivo IR se guardó en el %S/>
  <cor:String Name="str_2_8_2_3" String=""/>
  <cor:String Name="str_2_8_2_4" String="Configurar otro dispositivo IR"/>
  <cor:String Name="str_2_8_2_5" String="Podrá ver u organizar las grabaciones programadas en el dispositivo a través de Windows Media Center tras llevar a cabo el proceso de aprendizaje de señales IR empleando el control remoto o el dispositivo IR. Si desea modificar la configuración del dispositivo IR, acceda a [Tasks] (Tareas) > [Settings] (Configuración) > [TV] > [TV Signal] (Señal de TV) > [Set Up TV Signal] (Configurar señal de TV)."/>
  
  <cor:String Name="str_2_12_2_1" String="No hay datos de configuración asociados al dispositivo IR"/>
  <cor:String Name="str_2_12_2_2" String="No hay datos de configuración asociados al dispositivo IR. Aún así, es posible ver o grabar los programas predeterminados del dispositivo. Si desea configurar el dispositivo IR más tarde, acceda a [Tasks] (Tareas) > [Settings] (Configuración) > [TV] (TV) > [TV Signal] (Señal de TV) > [Set Up TV Signal] (Configurar señal de TV)."/>

  <!--<cor:String Name="str_2_13_1" String="Conexiones de entrada de A/V %s"/>-->
  <PBDA://2734DC82-774D-4daa-A5AD-2838B5A58127/GPNVSCMD.do?cmd=AddSTBName;var=str_2_13_1;content=Conexiones de entrada de A/V %s/>
  <!--<cor:String Name="str_2_13_2" String="Please select a connection type between the device and %S."/>-->
  <PBDA://2734DC82-774D-4daa-A5AD-2838B5A58127/GPNVSCMD.do?cmd=AddProductName;var=str_2_13_2;content=Por favor seleccione un tipo de conexión entre el dispositivo y la estación de captura AVerMedia DarkCrystal HD./>
  <cor:String Name="str_2_13_3" String="Conectores compuestos / Entrada de audio estereofónico I/D frontal"/>
  <cor:String Name="str_2_13_4" String="Conector S-Video / Entrada de audio estereofónico I/D frontal"/>
  <cor:String Name="str_2_13_5" String="Conectores compuestos / Entrada de audio estereofónico I/D posterior"/>


</Mcml>
