Дополнение к программе Victoria HDD/SSD
Программа Victoria поддерживает огромное количество USB-SATA мостов, включая те, что автор никогда не видел. Помимо стандартного доступа через SCSI-прослойку Windows с помощью 10, 12 и 16-байтных команд, поддерживаются специальные протоколы Cypress и (частично) JMicron. 

Цитата с официального сайта, "вопросы и ответы": http://hdd.by/victoria5_faq/
Q1: В новой версии программы невозможно получить SMART на внешнем USB-накопителе, более ранняя работает нормально. Почему?
Q2: При попытке получить паспорт/SMART на внешнем USB-накопителе программа дико тормозит или виснет.
A: Разница в снятой галке «Настройки» -> «API» — > «использовать 12-байтные SCSI-команды». Дело в том, что некоторые устаревшие USB-мосты не умеют работать с современными 16-байтными командами. Иногда они от 16-байтных команд подвисают. Бывает и обратная несовместимость. Попробуйте оба варианта и выберите работоспособный.

Список официально поддерживаемых USB-SATA мостов: 
•	Genesys Logic GL3310 (USB 3.0, Seagate) 3, 5
•	JMicron JM20329 (USB 2.0, Transcend, Samsung) 1
•	JMicron JM20339 (USB 2.0, Transcend, Samsung) 1, 3
•	JMS539 (WD Passport/Elements, HGST 3.5) 2
•	JMicron JMS567 (USB 3.0, AgeStar) 2
•	Initio Inic1608 (USB 2.0 AgeStar, Seagate Portable) 1, 3 
•	Initio Inic-3609 (USB 3.0, Seagate Backup+) 2
•	AsMedia ASM1053 (USB 3.0) 4
•	AsMedia ASM1153 (USB 3.1)
•	ASMedia ASM1051 (переходник Seagate USB 3.0 Cable)
•	Oxford Semiconductor OXU931S (USB 2.0 Free Agent Go) 2
MB86C311A (применяется во внешних HDD Buffalo)

Примечания: 1 Пригодны для установки пароля на HDD. 2 Долго не выходят в готовность, если на HDD пароль. 3 Не сообщают статус SMART. 4 См. ниже.
5 Мост транслирует размер LBA в 4096 байт, если подключен HDD > 2 Tb. Также на нём (по неизвестной пока причине) плохо работает получение SMART-журналов.

Ограниченно работают 
MA6116 (USB 2.0 старые коробки A-Data, Armor) - с настройками по-умолчанию - отдают только паспорт. 
	Начиная с версии 4.73, сделано ручное включение режима совместимости с этим мостом - галка Old USB/SATL mode на вкладке Setup. Данная опция принудительно включает 28-битный (устаревший) режим работы через USB/SCSI, что позволяет нормально работать через мост MA6116 и получать SMART и тд. Однако, получение 48-битных SMART-журналов при этом недоступно, а многие команды сильно тормозят. 
Пока не поддерживаются
•	GL811 (USB 2.0 to UDE, очень старый)
•	ASM1051 без внешнего ПЗУ.
•	SPIF225 (по причине отсутствия. Появится - добавлю)

Внимание !!!
4 На USB-контроллере "USB 3.0 Data cable" от комплекта Seagate FreeAgent, а также на WD Passport - могут быть проблемы с использованием пароля.
Подробности: http://hdd.by/мост-вредитель-или-очередной-прикол-seagate/

Сергей Казанский, 09.10.2021.