Инструкция 
Конфигуратор предназначен для отключения ненужных функций HDD и включения ранее выключенных.
Шаг 1: Получить 
Получение заводской конфигурации HDD. При этом появляются те пункты, которыми можно управлять.

Шаг 2: Восстановить
Перед каждым изменением конфигурации - сбросить предыдущую кнопкой Восстановить.

Шаг 3: Установить или снять необходимые галочки-опции HDD.

Шаг 4: Применить - применение настроек.
Накопитель может возвращать ошибку, если применить не-изменённую конфигурацию, применить конфигурацию без сброса предыдущей, или производить сброс на HDD с конфигурацией, не отличающийся от дефолтной.

Для отключения SMART через DCO - сначала нужно отключить его через ATA.

Между получением конфигурации и её применением - недопустимы другие операции (например  получение паспорта HDD) , т.к. используется общий буфер данных.

Заморозить  - блокирует работу DCO до выключения питания.

Подробнее смотрите на сайте hdd.by