Інструкція

Конфігуратор призначений для відключення непотрібних функцій HDD і включення раніше виключених.

Крок 1: Визначити
Отримання заводської конфігурації HDD. При цьому з'являються ті пункти, якими можна управляти.

Крок 2: Відновити
Перед кожною зміною конфігурації - скинути попередню кнопкою Відновити.

Крок 3: Встановити або зняти необхідні галочки-опції HDD.

Крок 4: Застосувати - застосування налаштувань.
Накопичувач може повертати помилку, якщо можна застосувати не-змінену конфігурацію, застосувати конфігурацію без скидання попередньої, або скидати на HDD з конфігурацією, що не відрізняється від дефолтной.

Для відключення SMART через DCO - спочатку потрібно відключити його через ATA.

Між отриманням конфігурації і її застосуванням - неприпустимі інші операції (наприклад отримання паспорта HDD), тому що використовується загальний буфер даних.

Заморозити - блокує роботу DCO до виключення живлення.

Детальніше дивіться на сайті hdd.by